Circular 5-2014.	Dividendo digital. Impacto en el Reglamento de ICT
Proyectos de ICT, actas de replanteo de ICT y certificados finales de obra.
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Estimados compañeros:
Como consecuencia de lo dispuesto en el RD 805/2014 se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:
En la disposición final primera del RD 805/2014, que modifica el Reglamento de ICT, RD 346/2011, en todos los apartados del proyecto de ICT donde se menciona la banda de 470 MHz a 862 MHz (memoria, planos, pliego de condiciones, etc.) a partir de ahora se referirá como banda de 470 MHz a 790 MHz. Esto afecta especialmente al apartado 1.2.A, captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres, y a todos sus sub apartados.
Protección de la banda de TDT 470 a 862 MHz frente a interferencias de la sub banda de 790 a 862 MHZ:
Igualmente se ha modificado la redacción del apartado 4.1.5 del anexo I del Reglamento, indicando que en la elaboración del proyecto técnico de ICT se deberá garantizar la protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a las señales de los nuevos servicios a implementar en la banda de 790 a 862 MHz; por tanto, en el apartado 1.2.A.a de la memoria del proyecto de ICT se hará constar expresamente que el proyecto garantiza esta protección para lo que se incluirá un párrafo del tipo : “Este proyecto técnico garantiza la debida protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a señales de servicios de comunicaciones electrónicas que vayan a utilizar la sub banda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz.”. Se utilizará esta o cualquier otra redacción que exprese el contenido del párrafo anterior.  Así mismo se indicara el procedimiento técnico a utilizar para ello (por ejemplo uso de monocanales, filtros de banda o centrales amplificadoras con filtro incorporado).
En el punto 1,2,A,g,8 del proyecto técnico, caso de tener que desarrollarse, al hacer los cálculos se tendrá en cuenta la reducción de 9 canales en la banda de TDT.
Canales del Plan técnico:

Como consecuencia de la disposición adicional decimocuarta del RD 805/2014, en el apartado 1.2.A.e, Plan de frecuencias, de la memoria del proyecto de ICT solamente se incluirán los canales nacionales, autonómicos y locales definidos en el plan técnico del RD 805/2014. Con respecto a los canales locales el citado plan técnico, solamente contiene unas modificaciones a las tablas de canales locales ya definidas y publicadas por la SETSI, por lo que en este caso se tendrán en cuenta las tablas ya publicadas, con las modificaciones definidas en el Plan técnico del RD 805/2014.
Los canales reflejados en el apartado 1,2,A,e, serán a los que hay que considerar en el resto de apartados a efectos de cálculos.

En la confección del apartado 1.2.A.b (Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras.) se tendrán presente dos criterios: proyectos redactados hasta el 31-12-2014 y proyectos redactados a partir de esa fecha.
Proyectos redactados hasta 31-12-2014. Aquí se consignaran, como pide la Orden ITC 1644/2011, las señales que se reciben, con sus niveles correspondientes. Aunque en el momento de hacer la medición, no se encuentran presentes (todos o parte) de los canales amparados en plan técnico del RD 805/2014, se reflejaran todos en la tabla de canales. Los que ya se reciban, indicando el nivel de señal medido, y los que aun no se reciban, se registraran indicando “Sin señal”. Si el proyectista lo desea podrá indicar además un nivel de señal supuesto equiparable al resto de los que se reciben, y se hará constar claramente que es un nivel supuesto y que se toma para poder usarlo en los cálculos de los puntos posteriores del apartado 1.2.A.
Proyectos redactados a partir del 31-12-2014. En estos se consignaran, como pide la Orden ITC 1644/2011, las señales que se reciben, con sus niveles correspondientes. Estos deben coincidir con el Plan Técnico del RD 805/2014 y con la lista de canales locales publicada por la SETSI (con las modificaciones incluidas en el mencionado RD). Si hubiese alguna variación se reflejará y se incluirá una nota explicativa. En ningún caso se incluirán canales del 61 al 69.
Legislación

En el apartado 3.2.A, Reglamento de ICT y normas anexas, se incluirá una referencia a este Real Decreto 805/2014. No se hará referencia, en ningún apartado del proyecto,  a la legislación derogada por el RD805/2014 (RD 365/2010, RD 944/2005). 

Actas de Replanteo

 Según se indica en la Disposición adicional decimocuarta del RD 805/2014, la actas de replanteo, en el caso que el proyecto de ICT no esté confeccionado contemplando el plan técnico del RD 805/2014, y con independencia del RD que sirvió de marco legal al citado proyecto, se cumplimentaran indicando expresamente que se realizará un anexo para adaptar la ICT al nuevo plan técnico de canales.

Certificado Final de Obra

Según se indica en la Disposición adicional decimocuarta del RD 805/2014, el certificado final de obra, boletín y protocolo contemplaran los canales indicados en el Plan Técnico del RD 805/2014. Si en el momento de hacer la certificación, el proyecto no contemplase los canales fijados en el citado Plan Técnico, habrá que hacer un Anexo al proyecto para contemplar las modificaciones necesarias ya que la disposición adicional decimocuarta, en su punto 3, es taxativa: “En cualquier caso, las ICT que se instalen a partir de la entrada en vigor de este real decreto serán conformes al citado Plan”
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